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模拟射击训练设备采购项目
一、项目概述
[bookmark: OLE_LINK16]为深入贯彻落实中央军委国防动员部、教育部《普通高等学校军事课建设标准》（教体艺〔2019〕4号）文件精神，严格执行湖南省军区战备建设局与湖南省教育厅联合印发的《战〔2024〕310号》文件具体要求，全面推进我校国防教育与军事训练工作提质增效，现结合我校实际，特申请添置轻武器激光模拟射击训练设备。本项目为打造一个适用于大学生军事化训练、可移动、多场景应用的智慧型轻武器射击训练平台，满足日常教学、考核及备战省级模拟射击比赛的需求，拟采购的设备须具备以下特性，达到与省内主流本科院校配置水准相当。
2、 项目预算及控制价
本项目预算及控制价为420700.00元（参照审核定案表的审定价）。
3、 采购方式：询价采购
4、 对投标人的要求
1、一般资质条件
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有最近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或承诺书；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》。
2、投标人必须有相关资质，提供有效的法人营业执照副本复印件。
五、对投标产品的要求
（一）本采购项目为交钥匙工程，须具备全部负责完成对本采购项目货物的生产、运输（装卸）、检验、安装、培训、后期服务的能力，采购人接受的是一整套能够正常使用并能完全满足竞价文件要求的货物。
（二）投标人应保证提供的合同设备符合本项目招标文件规定的数量、质量、性能和规格的要求。
（三）项目所需相关设备、软件、仪器工具等应全部在指定地点安装并调试合格。
（四）为确保产品质量，公布中标结果三个工作日内供应商需提供一套样品以便采购人组织相关人员核验，未能按时提供样品或样品不符合竞价文件参数要求的，采购人有权取消其成交资格。
六、供货时间或完成时间的要求
（一)供货地点：娄底职业技术学院武装保卫处。
（二）供货时间：合同签订后，7天内完成供货。
（三）验货要求：中标人完成设备安装、调试及培训后提出验收申请，采购人接到验收申请3天内由武装保卫处组织各部门按采购清单、具体使用要求进行验货验收。
七、验收前的培训要求
中标人对所供设备相关使用功能验收前免费进行现场培训,必要时由设备生产单位再培训。并使参与培训人员达到以下能力：
①能独立完成设备开机、校准、模式选择、射击、成绩导出、关机全流程。
②能够指导他人使用设备。
③能按规定周期完成设备清洁、除尘、及电池充电保养管理。
④能够识别并处理常见的异常故障。
八、付款方式
本项目合同签订前后按要求完成设备送货、安装调试并完成培训工作，经采购人组织验收合格后开具增值税发票，采购单位于收到发票10个工作日内付清合同款项；如遇学校放假，则按期顺延。
九、售后服务
（1）供应商应提供如下售后服务：承诺对产品提供1年免费保修服务；易损易耗件、人为损坏除外。该免费保修期自最终验收合格之日起开始起算。
（2）供应商应建立相应的备品、备件库，以保证采购人的设备在免费保修期内的正常运行。供应商保证验收后原设备厂家向采购人提供最少1年的备品备件供应保证，若原厂家决定停止生产某种备品备件，乙方应提前1个月通知采购人，以便甲方购买足够的备品备件。
（3）供应商应免费提供安装调试、完全满足验收标准。
附件：设备功能参数及技术指标要求
	序号
	系统名称
	设备名称
	功能参数及技术指标

	1
	高精度模拟射击训练系统
	模拟器材一
	1)主体结构为电镀铝和工程塑料，长750mm*高300mm*厚50mm，外形和重量与真实一致，模拟单发、连发效果及后坐力，可更换弹夹，在保险、单发、连发三种状态切换。可实现后坐力有无设置；
2)内置式高亮度激光头寿命大于6000小时，光源为不可见光，激光等级ClassⅢ；
3)室内、室外、阳光下均可同状态使用。满足10-250米射击距离训练使用，可通过调节激光头方向来校准射击准确性；
4)内置锂电池，单次充电连续工作时长不小于2000发射击，提供电量指示灯和充电提示灯。弹夹电池支持电量显示，支持充放电开关切换，具有充放电均衡功能，防止过充过放，循环使用300次后电池衰减不高于30%；
5)开机自动连接，无需其他配置；
6）射击采用 nm 波段，射击功率可设置；
7)具备光标一键校准功能。具备靶标0-5倍放大功能，方便射手在远距离更清晰的校准和观察。（须提供符合上述要求的功能截图佐证）；
8)具备扳机预压瞬间检测功能。
9）弹夹可拆卸充电、供电后发射器有电源指示灯；

	2
	
	智能集成靶面
	1)智能集成靶面，外观长90cm*宽90cm*高180cm，支架可支撑高度180cm，靶面感应阵列尺寸50cm*50cm，靶环识别精度0.1环； 
2)具有扩展50*100cm半身靶，具有军绿半身靶、半身环靶、侧身靶、侧身环靶、各种迷彩半身靶； 
3)弹着点位置基于红外传感器阵列技术，智能识别播报环数，智能降噪抗干扰； 
4)自带免充电应急电源宝充电：产品不需充电，可通过加水激活即可满电。
5)具有单靶多支Q同时射击模式，具有单Q多靶连续射击；
6)无线网络通信，内置天线提供不低于200m无线通信距离，通电自动连接并报靶；
7)环境适应性:支持环境温度-20℃~+70℃，室内、室外，阳光下均可使用。

	3
	
	高精度自动报靶分析设备
	1)硬件为一体化设计，自动组网，分辨率≥1920*1080，自带电池，单次充电可独立工作时长不小于5h。
2)射击报靶精度小于等于0.1环，内置音响自动实时语音报靶，图像报靶、射击误报铝不大于0.1%；
3)具备实时绘制瞄准轨迹和击发弹点功能，具有回放所有历史瞄准轨迹曲线和击发弹点，实时绘制瞄准稳定性、弹点密集度、瞄准精度曲线，实时显示激发稳定性状态和射击环数；
4）预击发阶段：射手预压扳机后，在靶面上移动形成连续的瞄准轨迹路径。为便于区分路径移动范围和走向，轨迹线需具备不同环数显示不同颜色功能，9环外路径、9环内路径支持不同颜色描绘显示。（须提供符合上述要求的功能截图佐证）；
5)具有瞄准稳定性、激发稳定性、弹点密集度、瞄准精度、平均成绩、平均用时的总体分析报告数据显示，具有分析报告的报告值、参考值和偏离状体的显示，出具总体射击评价； 
6)具有射击人员名单导入、显示，按名单开始射击，具有当前及历史成绩回放、打印、导出。 
7）系统自带数据安全管理系统，支持获取当前系统运行痕迹查询，USB设备使用记录、回收站删除文件恢复、浏览器历史、保存密码记录，内存镜像数据提取；（须提供符合上述要求的功能截图佐证）；
8）支持人脸录入及切换功能，不需要多次修改个人信息。
9）支持按照射击姿势站姿、蹲姿、卧姿设置。
10）具备电量及电压实时显示；可设置训练模式（训练模式/考核模式）；具有轨迹开关，可选择是否显示瞄准轨迹；
11）系统支持外接移动存储介质黑白名单管控。

	4
	配套训练系统
	配套训练系统
	可视化多维模拟训练系统
1)灵活支持win7/win10/android平台，内存不小于8G，硬盘不小于256G SSD，分辨率1920*1080。
2)管理系统能对射击场地的温度、湿度、风速、射击距离等环境进行匹配性设置，系统需要将该环境条件作为射击影响因素；
3)管理系统支持射击训练子弹一键发放功能；
4)管理系统现场设备一键管理，服务端自动上传靶环数据；
5)实时显示各个射击报靶箱界面内容，具备弹点绘制功能，包括射击过程曲线绘制、弹着点标识等；
6)单次射击分析：包括射击环数、瞄准过程稳定性、击发瞬间稳定性、弹点密集度、射击精准度、瞄准用时；
7)支持射击成绩打印小票功能。软件内可按照射击姿势设置站姿、蹲姿、卧姿。
8)通讯采用数字加密系统，保证数据完整性，并配合加密锁，保证数据安全稳定。数字加密采用DES加密算法，确保数据中间层截获无法提取；
9）支持磁盘恢复，可以对某个分区快速还原到指定时间，使破坏的分区数据恢复到正常状态。可以使系统随时回退到过去任意时间节点；支持病毒加密文件恢复。
10)自带智能数据安全检验系统：支持获取当前系统运行痕迹查询，USB设备使用记录、回收站删除文件恢复、浏览器历史、保存密码记录，内存镜像数据提取。

	
	
	
	智能音视频转换平台
1、服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒和线路输入音量。
2、喇叭单元:≥5.5"×13"×1，接口:RJ45×1，TRS×1，DC 24V×1，凤凰端子×2组。
3、支持AI语音控制功能，可实现语音对话控制功能。
4、带1个电源开关，在需要时可关闭音箱电源，保障系统安全运行。
5、1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。
6、≥2寸显示屏，可以用实时显示当前时钟。
7、双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。
8、支持实时接收服务器音频广播功能。
9、支持服务器分区分组远程管理功能。 支持服务器远程参数修改。
10、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等；
11、音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS；
12、音频采样，位率：8KHz-44.1KHz，16位，8Kbps-768Kbps；
13、信噪比：≥90dB。



[bookmark: _Toc108015412][bookmark: _Toc107998060][bookmark: _Toc121744364]附件：分项报价表
	序号
	装备名称
	数量
	单位
	分项控制单价
	分项控制总计
	分项单价（元）
	分项总价（元）
	品牌
	推荐品牌

	1
	模拟器材一
	14
	支
	13200 
	184800 
	
	
	
	兴图陆盾、BQGD、雷霆靶标

	2
	智能集成靶面
	14
	套
	5400.00 
	75600.00 
	
	
	
	

	3
	高精度自动报靶分析设备
	14
	套
	10200 
	142800
	
	
	
	

	4
	配套训练系统（含可视化多维模拟训练系统、智能音视频转换平台等）
	1
	套
	17500.00 
	17500.00 
	
	
	
	

	5
	合计
	
	
	
	420700 
	
	
	
	

	合计
	¥420700（人民币大写：肆拾贰万零柒佰元整）
	/
	
	/
	/



[bookmark: _GoBack]注：1.分项单价报价不高于分项控制单价，分项总价不高于分项控制总价。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
3.投标单价为固定单价，已包含但不限于人工费、机械费、材料费、运输费、包装费、装卸费、安装费、技术服务费、保险费、返工费、审批费、税金（含增值税）、利润等履行本合同义务所需一切费用，且已综合考虑人工、材料、机械、关税、汇率涨价等市场及政府政策性文件调整等风险因素（包括油费上涨）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日  期：     年      月      日

资产管理处
       2026年7月22日

