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医学部明德大礼堂投影仪、音响系统改造采购需求 一、项目名称：医学部明德大礼堂投影仪、音响系统改造
二、项目预算及控制价：64630元
三、采购方式：询价采购
四、资质条件

1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。
2、特定资质条件：无
3、投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。

5、本项目不接受联合体投标。

五：交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后20个日历日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医学校区。

3.交货方式：中标方将货物免费运至交货地点，并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

六、项目概述及基本要求

（一）项目基本情况概述

本项目为医学部明德大礼堂投影仪、音响系统改造项目，主要包括明德大礼堂投影仪安装、音响系统升级改造、功放安装、舞台返听音响安装等内容。

（二）项目要求：
（1）投标人应保证提供的合同设备是设备生产厂商原造的，全新的正规产品，并符合本项目采购文件规定的数量、质量、性能和规格的要求。投标人应保证其货物经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。

（2）项目投影仪质保三年，其余产品、配件质保一年。中标方应负责免费提供产品质保期内的售后服务(含维修工资、零部件费及往返车旅费等所有费用)，并对采购人相应管理人员进行免费技术培训。

（3）报价要求

货物报价总价不能超过货物总价预算控制价，分项报价不能超过货物分项控制价，按附件要求注明品牌、产地、规格型号，否则视为无效报价。

七、售后服务要求

1、维修与备品备件服务

（1）提供质保期内全天候免费上门现场保修服务，所有部件免费保修，免费上门及配件更换（配件+人力），人工、配件、交通等任何费用全免。

（2）备件服务：提供产品所需更换的任何备件；质保期内所有部件均为原厂商备件。成交供应商不能因为产品停产而拒绝提供备品备件，应提供相应的解决方案和同类档次规格的产品。

（3）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；中标人未及时履行售后服务义务的，打入黑名单，上报财政局。

八、其它

    技术参数详见附件，所有报价为含税价，包括货物运输及税费等一切费用。
 九、合同工期
合同签订后，一个月内完成验收。
付款方式

本项目设履约保证金叁仟元，在签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

验收合格后，如无质量问题三个月内一次性付清合同价款。

附件1：

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型£ 中型£ 小型£ 微 型£

公司（单位）名称（盖章） 

年 月 日 

机构代码：
注册登记机构日期：

有效期：
注册资本：
地址：
经济行业：
经济性质：
法定代表人姓名（签字）：        授权代表人姓名（签字）：
身份证号：                        身份证号：
手机号：                           手机号

医学院报告厅投影仪、音响升级改造报价单
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	数量
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	控制

总价
	报价
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	报价
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	型号

	1
	投影仪
	科视/希帕/迪科
	
	1
	台
	24800
	24800
	
	
	
	
	

	2
	24路调音台
	TRS/拓捷/聆霸
	
	1
	台
	3800
	3800
	
	
	
	
	

	3
	四进八出

处理器
	TRS/拓捷/聆霸
	
	1
	台
	4000
	4000
	
	
	
	
	

	4
	15寸补音

音响
	TRS/拓捷/聆霸
	
	1
	只
	3200
	3200
	
	
	
	
	

	5
	功放
	TRS/拓捷/聆霸
	
	4
	台
	2500
	10000
	
	
	
	
	

	6
	天线放大器
	TRS/拓捷/聆霸
	
	1
	套
	3200
	3200
	
	
	
	
	

	7
	舞台返听

音响
	TRS/拓捷/聆霸
	
	2
	支
	2843
	5686
	
	
	
	
	

	8
	返听音响功放
	TRS/拓捷/聆霸
	 
	1
	台
	2800
	2800
	
	
	
	
	

	9
	无线手持
	TRS/拓捷/聆霸
	                                                                                                                                                                                 
	1
	套
	1544
	1544
	
	
	
	
	

	10
	机房连接线
	国产
	
	1
	批
	800
	800
	
	
	
	
	

	11
	线阵音响

喇叭
	TRS/拓捷/聆霸
	
	8
	个
	600
	4800
	
	
	
	
	

	12
	合计
	
	64630
	
	
	
	
	


附件
医学部明德大礼堂投影仪、音响升级改造参数清单

	序号
	产品名称
	推荐品牌
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	投影仪
	科视/希帕/迪科
	1.★显示技术：3LCD，尺寸≥0.76〞亮度≥8500流明（中心亮度），
物理分辨率≥1920*1200，对比度≥4,000,000：1
2.光源为蓝色激光二极管，使用寿命为20,000 小时（正常模式）；长达    50,000 小时（Long Life 2 模式 / 50% 高亮）。空气滤网寿命30,000小时
3.接口输入：计算机输入：Mini-D-sub 15 针连接器 x 1
数字输入： HDMI 1（2.0b w/HDCP 2.2） • HDMI 2（兼容 1.4b w/HDCP 1.4） DisplayPort • HDBaseT x1
音频输入：3.5mm 立体声微型连接器 x 1 • RCA 连接器（L/R） x 1
视频输入：RCA 连接器 x 1
输出：
HDMI 输出 x 1
显示器输出：Mini-D-sub 15 针连接器 x 1 
音频输出：3.5mm 立体声微型连接器 x 1
控制和联网：
D-sub 9针连接器 x 1（RS-232C） •RJ 45 插孔 x 1 • 有线遥控器输入/输出• 3.5mm 单声道微型连接器 x 1 • USB type A x 1（用于无线网络） • HDBaseT x 1
4.工作环境：温度0~5,249ft: 0~45ºC（在 35~45ºC 时调光） •5,250~10,000ft：0~40ºC (在  30~35ºC 时调光) •湿度10~80%RH（无凝结），0~10,000ft
5.广泛的镜头选项：0.38：1，0.78：1，0.74-0.98：1，1.2-1.81：1，1.7-2.9：1，2.9-4.9：1，4.9-8.3：1
6.工作电压：100-120 VAC @ 50/60Hz•220-240 VAC @ 50/60Hz
7.最大功耗：520W + 10% 或更低 @ 100-120 VAC • 500W + 10% 或更低 @ 220-240 VAC
8.工作电流：5.4A +10% 或更低 @ 100-120 VAC • 2.7A +10% 或更低 @ 220-240 VAC
9.噪音：最高 32dB 节能模式 • 最高 36dB 普通模式
10.重量≥18.3kg不包括镜头
11.机器长宽高：444*585*232mm±1mm不包括镜头
12.待机功耗：0.5W
13.扫描速率水平：31.5-106kHz •垂直：56-120Hz
14.网络特性：投影机监控（有线局域网） •远程控制（有线局域网） •电邮警报（有线局域网） •电脑屏幕镜像（使用 LiveViewer 软件） •基础架构模式（无线局域网） •简单接入点（SoftAP） •SNMP 管理（SNMP）
15.主要特性及功能：
1)支持手动调整的扭曲和融合，以及通过投影机融合工具实现相机自动调整。投影机融合工具，可以配置12台投影机，达到自动屏幕适应、叠放校正、亮度及色彩调整、色彩统一性调整、手动适应屏幕。
2)可以实现HDR画质效果。
3)HDCR2功能，不仅能够自动控制色调增强，还能自动控制色彩增强。即使在明亮的室内投影，这个功能还能让画面更清晰更生动。
4)eClarity功能，通过提高阴影锐度和光泽度，让画面显得更真实。
5)色彩控制CM功能，将目标颜色调整到期望的颜色。独立调节六种颜色： 红色/黄色/绿色/青色/蓝色/紫红。功能: 色调/饱和度/亮度。
6)HDMI输出，将输入信号转移到另一台设备上。无需使用HDMI分路器或开关，即可将相同的画面输入到2台甚至更多台。HDCP 2.2 兼容信号支持4台投影机，HDCP 1.4 兼容信号支持8台投影机
7)自动开机，当输入信号来自于相连的设备，可以自动开机显示画面。
8)自动关机，如果设置了“自动关机”功能，当停止输入信号时，投影机将自动关机。
9)直接开机，当投影机接上电源后，无需任何控制，光源将自动开启。
10)待机模式，支持4种待机模式：“快速开启”、“正常”、“网络(WOL)”及“省电”。可根据不同的使用场景自主选择。
11)搜索掠过，当使用自动搜索功能时，可设置忽略不需要的输入终端。
12)纵横比缩放，可以让画面在屏幕上实现最大化，同时保持画面的纵横比。
13)计划表，在“计划表”菜单中进行设置，即可在某个设定的时间上自动启动某项功能。
14)OSD信息，控制OSD或者信息是否需要出现在屏幕上。
15)我的按键，遥控器上经常使用的按键可以设置为“我的按键”。
16)待机输出，在HDMI OUT 和 MONITOR OUT上输出声音/图像。
17)我的屏幕，在空白屏幕或开机时捕捉一个电脑画面或混合输入。可以“锁住我的屏幕”，当使用“锁住我的屏幕”时，我屏幕上显示的画面将被锁住以保护我目前的屏幕内容。带“我屏幕的密码”功能，“我屏幕的密码”功能可以用来防止进入“我的屏幕”功能，避免我的屏幕内容被覆盖。
18)转移侦测器，防止投影机竖向错误安装，或者安装设置与之前的设置不相同。
19)梯形失真校正：垂直/水平和 3D 梯形失真校
20)兼容 4K/60p 增强数据信号，高达 4K/60p（4:4:4, 4:2:2, 4:2:0）•HDBaseT•AMX 和 Crestron 连接•Extron XTP 认证•PJLink Class 2•DICOM 模拟模式•HDCR•画中画/画边画•纵向和360°投影•安全控制•双频段（2.4 和 5GHz）无线支持（配可选 USB wireless stick）•通过 SNMP 协议获取故障/警告状态和投影机信息 •进度表功能
★原厂保修：投影机3年或10,000小时质保（以先到为准)
	1
	台
	

	2
	24路调音台
	TRS/拓捷/聆霸
	                                                                        20通道信号输入及2路立体声信号输入。  
机身尺寸（长*宽*高）：81.4*43*12cm
◇ 2编组和2路混合输出；AUX辅助输出，2轨信号输入；SEND效果发送和RETURN立体声返回端口；2路独立录音输出和监听口
◇ 带中频扫描，可调频率        
◇ 低噪音，高精度麦克风前置放大器，音质完美 
◇  音响效应器由YAMAH A(雅马哈)YSS系列数码芯片组成，16种ECHO/或DSP效果，逼真声场，并采用高亮度蓝色数码管显示；7段立体声图示均衡器
◇ 平衡式麦克风XLR输入和平衡式线路酷樂迪输入，3段通道均衡，台湾产100mm双滑轨推子，手感润滑而经久耐用 
◇ 独立PFL开关，可监听通道输入、录音输入信号以及混响、主混音和编组输出信号
◇ +48V 幻象电源，为输入端口提供极化电压和方便连接电容式话筒 
◇ 分频点扫描式超重低音输出，兼容演艺、会议、的士高娱乐等许多场合；耳机监听接口
◇ USB声卡播放功能，可用USB 线连接电脑播放音乐，并可控制电脑音量、选择歌曲、播放和暂停功能
◇ SD 读卡器和文件下载功能，可连接电脑，读取、编辑和下载SD卡文件
◇ USB和SD 双介质储存器接口
◇ MP3、WAV和WMA三解码多媒体播放器，多种语言菜单，同步显示中英文歌词和歌名，5种内置均衡模式
◇ 2.8英寸超大蓝光LCD （液晶）显示
◇ 内置WAV 格式数字录音功能，可现场录音
◇ 精准对数式双10位LED 电平显示 
◇ 可拆卸铝合金侧板，方便安装到机柜
◇ 美国国家半导体公司电源方案，85-260V 世界电源电压，节能、环保、高效、可靠，杜绝交流声干扰
◇ 德国SMT 工艺，由TDK ,PHILIPS( 菲利蒲 ),RUBYCON( 红宝石 )等优质材料精心打造
◇ 16种DSP 效果（仅限于后序为RVD）型号 
技术参数 / Technical Parameters 
◇ 输入灵敏度 Input Sensitivity MIC : -36dB    LINE : -10dB    Eff : -12dB   Tape In : -26dB 
◇ 效果EFFECTS : ECHO 12ms-200ms
◇ 输出电压 Output Voltage : 4V MAX 
◇ 失真度  Less Than ( THD ) : 0.03% ( 1KHz Full Power ) 
◇ 频率响应  Frequency Response : 20Hz ~20KHz   +/-3dB 
◇ 耳机输出  Headphone Output : 7V    220Ω
◇ 电源消耗 Power Consumption : 40W ( L8/4), 45W (L10-4 ) , 50W(L14/4),55W(L18/4),60W(L24/4),65W(L32/4）
	1
	台
	

	3
	四进八出处理器
	TRS/拓捷/聆霸
	技术参数：
采样率：48KHz
模拟输入/模拟输出：4进8出
输入阻抗：10KΩ平衡式/20KΩ非平衡式
输出阻抗：50Ω平衡式/100Ω非平衡式  
频率响应：20Hz – 20KHz±0.1dB
默认输出电平：0dBu
最大输入/输出电平：18dBu
THD+N 失真：≤0.002% @ 4dBu20Hz-20KHz
系统延时：≤1.7ms
最大底噪：-92dBu
动态范围：≥110dB 
S/N信噪比：≥110dB 
输入/输出均衡：11段
AD & DA 转换：32位ADC/24位DAC
全通滤波：有
DSP 处理：采用TI 的OMAP-L138高性能DSP，计算能力高达每秒3648 MIPS 和2746 MFLOPS内置多种音频算法，采样率48KHz
参数均衡器：输入和输出通道最多支持到11段均衡
6种滤波器类型：峰值，陷波，一阶全通，二阶全通，高架，低架
滤波器增益范围：-30dB  ~ +30dB，步进精度为：0.1dB
输入/输出增益范围：-72dB ~ +12dB，步进精度为：0.1dB
中心频率：在20Hz~20kHz频带范围内以1Hz的步进精度可供调节
滤波器Q值/带宽：峰值，陷波，二阶全通, Q值： 0.18 ~ 144.27
高低通滤波：巴特沃斯斜率：6/12/18/24/30/36/42/48dB/Oct，
贝塞尔斜率：6/12/18/24/30/36/42/48dB/Oct，
林克威治-瑞利斜率：12/24/36/48dB/Oct
输入噪声门：阈值范围： -100dBFS ～ 0dBFS；
启动时间： 1ms ～1000ms; 
            恢复时间： 1ms ～1000ms
输入压缩：阈值范围： -84dBFS ～ 0dBFS，
比率：1 ～20，
启动时间：1ms ~ 1000ms，
恢复时间
产品介绍：
    本设备是一款48K采样率的高性能数字音频处理器。由32位ADC/24位DAC模数/数模转换芯片及高速处理DSP芯片来进行对音频的采集与处理。支持4路模拟输入，8路模拟输出。每路输入和输出通道支持11段参数均衡器、配有高低通滤波器、全通滤波器、信号发生器、噪声门、增益控制、输入压缩、输出限幅、场景预设和每通道长达2000ms可调延迟等强大功能，配备百兆网口、RS-232可实现快速配置调试。为高品质的扩声系统进行一系列的优化与调整。
功能特点：
●32位DSP芯片处理，采样率48KHz，32bit ADC和24bit DAC；
●输入处理包含：端口输入、噪声门、增益控制、静音、相位、 11段均衡、分频、输入压缩、2000ms输入延时和联动调节等处理功能；
●输出处理包含：11段均衡、2000ms输出延时、增益控制、静音、相位、 分频、输出限幅、端口输出和联动调节等处理功能；
●所有输入和输出之间都可以自由进行路由，且每路输入和输出通道名称可以更改；
●所有输入和输出通道带独立的相位曲线调整功能；
●所有输入和输出通道的参数设置均可自由复制；
●所有输入和输出通道可以通过导入通道参数进行自动EQ；
●均衡类型包含：峰值、陷波、一阶全通、二阶全通、高架和低架六种类型；
●所有输入和输出通道都有高低通滤波器，分频器的类型有：巴特沃斯、贝塞尔、林克-瑞利，斜率有：6/12/18/24/30/36/42/48dB/Oct可选；
●所有输入压缩含：阈值、比率、启动时间、恢复时间和补偿增益可调；
●所有输出限幅含：阈值、恢复时间可调；砖墙式限幅器，启动时间为0，绝对限幅；
●所有输入和输出通道的可调延时都有高达2000ms的延时时间；
●内置测试信号发生器，输入方式可选粉红噪声，白噪声，扫频及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调；
●前面板有输入和输出电平指示灯，功能按键，后面板带有RS232控制端口和百兆网口连接，●一键式联机使得用户的操作更简易、快捷；
●支持32个场景保存，整个场景算法和每个预设都可以单独存储和调用，还具有权限管理功能，使设备更安全；
●应用场合：专业演出、酒吧、会议室、 法庭、礼堂、 多功能厅等多种场景
产品尺寸：WxHxD:483*43*205mm
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	15寸补音音响
	TRS/拓捷/聆霸
	技术参数：
 额定功率： 400W
 频率响应：55Hz-20KHz ±3dB 
推荐功放：800W into 8ohms
 单元规格： 低频15"铁氧体低音单元、75mm音圈 
           高频1.75"铁氧体高音单元
分频点：1.5KHz
 灵敏度：99dB 
 最大声压级：  126dB/1m
连接插座：2xNeutrik NL4
 标准阻抗：  8Ω 
 覆盖角度：  90°×40° 
 尺寸（HxWxD）：685x420x460mm
 重量：24.7Kg
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	功放
	TRS/拓捷/聆霸
	1KHz(EIA)with 0.5% THD
8 ohms stereo(pre channel)800W
4 ohms stereo(prechannel)1200W
8 ohms bridge mono 2400W
频率响应(1W)20Hz-20KHz,+0/-1dB
总谐波失真(THD)<0.5%，20Hz-20KHz
互调失真(IMD)60Hz and 7KHz at 4:1.from full rated output to -30dB 
=/<0.35%
转换速率>10V/us
电压增益 29dB、31dB、33dB、35dB、36dB、36dB
阻尼系数(8 ohms),10Hz-400Hz>200
信噪比(以额定输出功率为参考,20Hz to 20KHz,A计权)>100dB
串扰(以额定输出功率为参考)
At 1KHz  -75dB
At20KHz  -59dB
输入灵敏度(额定功率8 ohms)0.775Vor 1.4V
输入阻抗(额定)平衡20K ohms非平衡10K ohms
连接器、控制键及显示灯
输入连接器 每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA
输出连接器(扬声器连接接口) 每通道4-POLE Speakon及一对接线柱
前面板控制按键 电源开关、通道增益控制钮
后面板控制按键  输出模式开关:立体声、并联、桥接
               输入灵敏度开关:0.775V或1.4V
电源指示灯    一路蓝色LED
信号指示灯   每通道一路绿色LED
削波指示灯   每通道一路黄色LED
故障指示灯   每通道红色LED，表示通道关闭
电源线规格   插头:10A，250V  电线:CCC 3x1.5mm2
结构
保护  防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路
通风  由前往后的空气对流机制
冷却  内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护
尺寸(WxHxD)：19"x3.5”x12.4”(482mmx89mmx345mm)
净重：12.8kg
运输重量：15.6kg
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	天线放大器
	TRS/拓捷/聆霸
	天线分配系统
一、产品特点
1.显示与智能息屏
规格:2.2寸OLED彩色高清显示屏:
功能: 60分钟智能息屏保护，可定制显示专属信息(如图片、商标、文字等)
2.频段调节
模式: 5档位频段调节，适应不同环境，
3.功率调节
模式:11档功率大小调节，控制干扰和覆盖距离，
4.时间计时器
功能: 记录工作时间和实时更新离线时间。
5.串口控制
接口:USB和485，实现串口控制主机。
6.保护报警系统
系统: 内置蜂鸣器，在信号过载或过强时自动报警，
7.高效放大功能:
本系统配备先进的放大器，确保一对天线分配给多个接收机时，信号强度不减，质量不降
8.扩展无线能力:
专为扩展无线话简系统设计，实现一对天线与多个接收机的高效连接，
9.低损耗补偿:
通过智能放大技术，有效补偿信号分配至多个输出端口时的插入损失
10.内置电源解决方案:
集成电源插头，为UHF无线系统提供稳定电源，确保系统持续运行，
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	舞台返听音响
	TRS/拓捷/聆霸
	技术参数/Specifications   
额定功率    300W（最大/Max1200W)
频率响应    65Hz-19KHz(±3dB)
单元规格    低频12”铁氧低音单元，,65mm音圈
          高频1.75”铁氧低音单元，44.4mm音圈
灵敏度      97dB
最大声压级  126dB
标准阳抗    8Ω
覆盖角度    80°×50°
尺寸（WxHxD)     395×571×365mm
重量   20kg
设计特点/Feature
是由一个强劲的12英寸低频驱动器和一个1英寸高频压缩驱动器安装在一个持续指向性90*50度号角上，高频号角可以转动，使得多角度的箱体既能水平放置也可以垂直放置，令系统更加简洁，适用于户外流动扩声系统，室内SHOU吧，慢摇吧及固定安装系统等场所使用。
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	返听音响功放
	TRS/拓捷/聆霸
	功率
1KHz(EIA)with 0.5% THD
8 ohms stereo(pre channel)600W
4 ohms stereo(pre channel)900W
8 ohms bridge mono 1800W
频率响应(1W)20Hz-20KHz,+0/-1dB
总谐波失真(THD)<0.5%，20Hz-20KHz
互调失真(IMD)60Hz and 7KHz at 4:1.from full rated output to -30dB 
=/<0.35%
转换速率>10V/us
电压增益 29dB、31dB、33dB、35dB、36dB、36dB
阻尼系数(8 ohms),10Hz-400Hz>200
信噪比(以额定输出功率为参考,20Hz to 20KHz,A计权)>100dB
串扰(以额定输出功率为参考)
At 1KHz  -75dB
At20KHz  -59dB
输入灵敏度(额定功率8 ohms)0.775Vor 1.4V
输入阻抗(额定)平衡20K ohms非平衡10K ohms
连接器、控制键及显示灯
输入连接器 每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA
输出连接器(扬声器连接接口) 每通道4-POLE Speakon及一对接线柱
前面板控制按键 电源开关、通道增益控制钮
后面板控制按键  输出模式开关:立体声、并联、桥接
               输入灵敏度开关:0.775V或1.4V
电源指示灯    一路蓝色LED
信号指示灯   每通道一路绿色LED
削波指示灯   每通道一路黄色LED
故障指示灯   每通道红色LED，表示通道关闭
电源线规格   插头:10A，250V  电线:CCC 3x1.5mm2
结构
保护  防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路
通风  由前往后的空气对流机制
冷却  内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护
尺寸(WxHxD)：19"x3.5”x12.4”(482mmx89mmx345mm)
净重：13.4kg
运输重量：16.2kg
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	无线手持
	TRS/拓捷/聆霸
	接收机技术参数: 
1.载波频段：UHF520~940MHz（选配）
2.通道数：单通道／双通道／四通道
3.调制方式：FM
4.灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db 
5.频带宽度：30MHz
6.最大偏移度：±45KHz 
7.综合S/N比：>105dB
8.综合T.H.D:<0.7% @1KHz 
9.综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB
10.供电：DC 12V~16V 10W 
11.输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座
12.工作有效距离：120M                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
手持式技术参数：
13.载波频段：UHF520~940MHz（选配）
14.振荡方式：PLL相位锁定频率合成
15.谐波幅射：<-65dBm
16.最大偏移度：±45KHz 
17.频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB
18.频带宽度：120MHz
19.音头：动圈式
20.RF功率输出：15MW
21.电池：AA*2
22.电流消耗:<90mA  
连续工作时间:12小时
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	机房连接线
	国产
	/
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	线阵音响喇叭
	TRS/拓捷/聆霸
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