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娄底职业技术学院

医美实训室建设采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为医美实训室建设采购项目，包括实验室基础建

设和相关实验设备采购等，具体内容详见医美实训室项目明细表、工程量清单及施工图。

二、项目预算及控制价：169539.56元（其中设备部分：67800元；工程部分：101739.56元，已包含暂列金额、专业工程暂估价11862.74元，此两项金额参与投标报价，但不参与投标竞价与投标优惠）
三、采购方式：询价采购
四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。
3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。
五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2026年1月后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求
中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期三年内，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，24小时内解决到位。
报价要求

设备部分：总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号和规格。

工程部分：工程造价总价、单项工程造价都应严格控制在招标人招标控制价内，暂列金额、暂估价必选招标控制价不能调整，结算时按实结算。投标人在招标文件中必须对清单中的主材按审核清单的描述要求就其品牌、产地、规格、型号、技术参数等做出明确表述，否则，其报价被视为无效报价。
六、项目清单

设备清单详见附件一；工程项目清单详见附件二；施工图详见附件三。
七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订90个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货以及竣工后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
八、付款方式

1、本项目设履约保证8000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清设备部分，基础建设部分待审计结算后再付清。
护理学院
2026年7月17日

附件一

医美实训室项目明细表

表1 采购仪器设备
	序号
	品名
	型号规格
	品牌
	产地
	数量
	单价控价（元）
	控价合计（元）
	单价报价（元）
	总报合计（元）
	备注

	1
	面诊桌
	直型诊桌，尺寸为140cm×60cm×75cm，桌板厚度≥40mm，加厚钢材或实木支撑脚，带抽屉，柜体左右通装，适应不同安装需求
	
	
	2
	600
	1200
	
	
	

	2
	办公椅
	高靠背椅，椅面宽51cm，椅子高度110cm以上,带扶手，电镀金属脚架，稳固不侧翻，尼龙靠背，高密度定型海绵坐垫，万向轻音滑轮，滑轮5个，可移动可360°旋转，可上下自由伸降。
	
	
	2
	300
	600
	
	
	

	3
	美容床
	尺寸不小于190cm×80cm×60cm，实木或钢制床架+皮革面料床垫,皮革面防水、耐磨、易清洁，框架粗壮结实无异响。床头可调节高度，带呼吸孔
	
	
	12
	500
	6000
	
	
	

	4
	美容凳
	耐磨品质PU皮面+高密度海绵座包，可360°旋转，升降可调节，SGS认证安全气杆、静音万向轮，加固不锈钢支架，五爪+铁轮
	
	
	12
	130
	1560
	
	
	

	5
	护理仪器工具车
	三层，ABS加厚层板，承重力强，带扶手、洁面盆、垃圾桶，抽屉，防水材质+静音万向轮，带刹车，尺寸不低于70cm（含扶手）×45cm×30cm
	
	
	12
	120
	1440
	
	
	

	6
	皮肤管理平台
	一、核心参数

1.技术原理：采用螺旋式负压吸附与液体导入技术，通过负压吸出毛孔污垢，同时将精华液导入皮肤。

2.吸力与水流：三档吸力可调（柔和/标准/强力），负压范围约-70kPa至-90kPa；水流大小与吸力档位联动，无需单独调节。

3.安全防护：具备智能过吸保护，当探头在同一区域停留时间过长时，吸力会自动减弱或暂停，内置漏电保护模块。

4.操作模式：内置3种标准清洁模式（深层清洁、水润导入、毛孔收细），通过一键式按键进行切换，操作简单直观。

5.核心部件寿命：负压泵寿命≥3000小时，吸附探头为可更换耗材。

6.清洁与消毒：支持水路简易自清洁功能，使用后需用清水注入管路进行冲洗；探头可拆卸，支持使用75%酒精擦拭消毒。

二、功能参数

1.毛孔净化清洁：利用负压吸力，有效吸出皮肤表面的黑头、白头、化妆品残留及多余油脂。配合清洁液使用，软化角质，净化毛孔环境。

2.波尔效应头，彻底的净肤可以去除角质，收缩毛孔，可以让细小的毛孔变细，改善黑色素，改善肤质，修复整个痤疮，痘痘

3.超音波手柄可以快速把精华水分导入皮肤，做后可增加皮肤弹性

4.水氧喷雾枪，可利用高强压和水分利用雾状可以喷附表皮深处，给皮肤产生补水，美白

5.微电流可以做整个皮肤提升，肌肉层的提升

6.冷热美肌，制热可打开毛孔，刺激胶原制冷，哥给皮肤镇静，促进整个皮肤血液循环，有效改善整个皮肤

三、产品规格与配件

1.主机材质：ABS环保工程塑料。

2.显示屏：LED数码显示屏，清晰显示工作模式和档位。

3.标准配件：主机×1、可替换功能探头×3（大孔清洁头、小孔清洁头、螺旋导入头）、塑料瓶×2（用于盛放清洁液和营养液）、电源适配器×1、说明书/保修卡×1
	帕丽斯
飞嘉阿巴斯MAX

安德大气泡治疗仪
	
	1
	15000
	15000
	
	
	

	7
	皮肤检测仪
	一、功能参数

（一）基础肤质与状态检测

1.肤质类型判定：

（1）判断皮肤类型（中性、干性、油性、混合性/敏感性）。

（2）量化油脂分泌、水分含量、角质层厚度。

（3）检测皮肤屏障完整性，评估敏感泛红程度及潜在诱因。

2.多部位适配检测：

（1）适配面部、颈部皮肤检测
3.探头精度：

（1）水分测试：范围0-100u.c，精度±2%，分辨率1u.c。

（2）油脂测试：范围0-100u.c，精度±2%。

（3）pH值测试：范围2-12，分辨率0.1，精度±0.5%。

（4）黑色素测试：范围0-100u.c，精度±2%。

（二）深层问题筛查

1.筛查项目：

（1）色斑/色素沉着：识别表层及真皮层色斑分布、色素浓度，区分类型。

（2）毛孔问题：分析毛孔大小、堵塞程度，判断黑头/白头堆积。

（3）细纹/皱纹：捕捉干纹、动态纹、静态纹纹理，量化纹路深度。

（4）痤疮相关：检测炎性痘痘、闭口位置及严重等级，判断成因。

（5）其他深层问题：识别紫外线损伤、胶原蛋白流失、毛细血管扩张。

2.成像与光谱技术：

（1）≥3500万像素高清CMOS图像传感器。

（2）配备偏振光与荧光双探头，放大倍率20×-200×可调。

（3）支持8种及以上光谱成像（含UV光、蓝光、交叉偏振光等）。

（4）专项筛查功能：UV痤疮、荧光剂残留、重金属沉积筛查模块。

（5）荧光光源输出光谱≥320nm，荧光辐照强度≥1.5mw/cm²，识别准确率≥90%。

（6）风险提示：绿、黄、红三色分级。

（三）数据化分析与对比

1.量化检测报告：

（1）数值直观呈现各项皮肤指标健康度，标注异常项。

（2）支持历史数据留存，对比不同周期皮肤状态变化。

2.数据处理与对比：

（1）内置AI智能分析算法，自动量化各项指标，数据误差≤1%。

（2）支持同一部位不同时间、与同年龄段标准数据库、双探头成像画面同屏对比。

3.数据管理与趋势分析：

（1）可存储≥1000条检测记录，支持关键字检索。

（2）配备USB端口及无线传输功能，兼容Excel、PDF格式。

（3）自动记录多次检测数据，生成柱状图、折线图等趋势图表。

（四）辅助护理指导

1.建设性意见生成：根据检测结果匹配护肤方向（清洁、保湿、美白、抗衰等）。

2.个性化护理方案：

（1）结合内置皮肤护理知识库，自动匹配个性化护理建议。

（2）适配不同肤质、季节变化，标注禁忌护理方式。

3.知识库更新与报告输出：

（1）支持通过U盘或联网更新护理知识库。

（2）配备内置热敏打印机，可打印详细报告。

（五）可视化呈现

1.高清皮肤成像：采用高清成像、UV紫外线成像、偏振光成像技术，清晰展示表层及深层皮肤状态。

2.图像展示与数据可视化：

（1）支持实时动态显示检测画面，具备图像冻结、亮度对比度调节功能。

（2）各项检测指标以数字+进度条形式展示，对比数据以图表形式呈现。
	VISIA 7代

美际3D-S1/C1

安德VIEW SKIN
	
	1
	15000
	15000
	
	
	

	8
	铂金超光子
	一、核心参数

1.技术原理：采用强脉冲光（DPL）窄光谱技术，波长范围需覆盖430-750nm

2.安全防护：配备皮肤类型检测传感器（Fitzpatrick分型Ⅰ-Ⅵ型），自动匹配安全能量阈值，含紧急停止按钮和冷却系统（接触式冷却温度≤15℃）。

3.供电规格：闪光灯寿命≥有效出光100万次，

4.冷却系统：半导体制冷，冷却时间≤30秒，连续工作温度波动≤±2℃。

5.移动性：带脚轮支架，整机重量≤15kg，电源电压220V±10%。

二、功能参数

（一）基础护肤改善功能

1.调节油脂分泌，抑制皮脂腺活性，改善油性肤质出油旺盛问题，减少毛孔堵塞，缓解毛孔粗大。

2.补水锁水，温和刺激皮肤角质层代谢，增强皮肤屏障锁水能力，改善干燥起皮，让肤质更水润细腻。

（二）色素与瑕疵修正功能

1.淡化色素沉着，分解色斑、晒斑、痘印等色素沉淀，逐步提亮肤色、均匀肤色。

2.改善泛红问题，作用于皮下毛细血管，收缩扩张的红血丝，缓解皮肤敏感泛红，改善玫瑰痤疮初期泛红症状。

（三）抗衰修护功能

1.淡化细纹干纹，刺激真皮层胶原蛋白与弹性纤维再生，紧致肌肤，减少面部干纹、细小静态纹，提升皮肤紧致度。

2.提升肌肤弹性，改善皮肤松弛、粗糙状态，让肌肤纹理更细腻，增强肌肤饱满度与弹性，延缓初老迹象。

（四）辅助清洁修护功能

1.温和清洁毛孔，帮助代谢毛孔内堆积的老废角质与污垢，减少黑头、白头生成，让毛孔更通透。

2.修护皮肤屏障，低能量模式下可辅助修护受损皮肤屏障，缓解轻微敏感肌的脆弱状态，提升皮肤耐受度。
	黑金DPL超光子

奇致CC光

安德VE2000
	
	1
	27000
	27000
	
	
	

	9
	合计
	67800
	
	
	


表2 基础建设
	序号
	品名
	型号规格
	品牌
	产地
	数量
	单价控价（元）
	控价合计（元）
	单价报价（元）
	总报合计（元）
	备注

	1
	基础建设装修费
	详见医美实训室装修造价附件
	定制
	
	1
	101739.56
	101739.56
	
	
	


附件二
	表E.1.1 工程项目清单汇总表

	工程名称：医美实训室建设项目（装饰部分）  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程项目
	79827.44

	1.1
	    医美实训室建设项目（装饰部分）
	79827.44

	1.1.1
	    装饰工程
	79827.44

	
	
	

	2
	措施项目
	1969.23

	2.1
	    其中：安全生产措施项目
	818.70

	3
	其他项目
	11862.74

	3.1
	    其中：暂列金额
	7982.74

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	3880.00

	3.3
	    其中：计日工
	

	3.4
	    其中：总承包服务费
	

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	

	4
	 增值税
	8080.15

	
	合  计
	101739.56

	注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。


	表E.1.2  单位工程清单汇总表

	工程名称：装饰工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	79827.44

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	79827.44

	1.1.1
	人工费
	
	
	21386.55

	1.1.2
	材料费
	
	
	55651.41

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	800.31

	1.1.4
	管理费
	
	7.575
	1681.78

	1.1.5
	利润
	
	1.391
	307.39

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	1969.23

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	3.69
	818.70

	3
	其他项目费
	
	
	11862.74

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	7982.74

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	3880.00

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	8080.15

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	101739.56

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第1页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	
	地面
	
	
	
	
	16128.50

	1
	011101003001
	自流平楼地面
	1.水泥基自流平砂浆地面 厚2mm
	m2
	132.19
	19.86
	2625.29

	1.1
	A11-16 + A11-17*-2换
	整体面层 水泥基自流平砂浆地面 厚4mm~实际厚度(mm):2
	
	100㎡
	1.3219
	1986.32
	2625.72

	2
	011103002001
	橡塑卷材楼地面
	1.面层材料品种、规格:医用塑胶地板，厚度不低于2mm;
2.有出色的耐用性和耐磨性（T级），具有防滑和降噪特性，具有一定弹性，环保，不含甲醛等有害物质，具有一定的防火性能（B1级防火），具有良好的耐污性和抗弱酸弱碱
	m2
	132.19
	102.15
	13503.21

	2.1
	A11-83换
	楼地面 塑料卷材~ 换:医用塑胶地板
	
	100㎡
	1.3219
	10214.48
	13502.52

	A2
	
	背景墙
	
	
	
	
	7339.56

	3
	011205001001
	墙面装饰板[背景墙底板]9mm木纹碳晶板饰面
	1.龙骨材料种类、规格、中距:2*4cm木龙骨;
2.基层材料种类、规格:9mm防火阻燃板打底;
3.面层材料品种、规格:9mm木纹碳晶板饰面
	m2
	14.912
	218.68
	3260.96

	3.1
	A12-130
	龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30
	
	100㎡
	0.14912
	3605.13
	537.60

	3.2
	A12-152换
	夹板、卷材基层 胶合板基层 9mm~ 换:阻燃胶合板 9mm
	
	100㎡
	0.14912
	4123.83
	614.95

	3.3
	A12-179换
	面层 铝合金复合板墙面 胶合板基层上~ 换:9mm木纹碳晶板饰面
	
	100㎡
	0.14912
	14139.34
	2108.46

	4
	011205001002
	墙面装饰板[背景墙造型]35mm暖白色实木格栅
	1.35mm暖白色木格栅，间距5mm
2.9mm石膏板找平
2.9mm阻燃板
3.150轻钢龙骨结
	m2
	3.009
	225.55
	678.68

	本页小计
	20068.14

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第2页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	4.1
	A12-179换
	面层 铝合金复合板墙面 胶合板基层上~ 换:35mm暖白色实木格栅，间距5mm
	
	100㎡
	0.03009
	10694.14
	321.79

	4.2
	A12-150换
	夹板、卷材基层 石膏板基层~ 换:石膏板 9mm
	
	100㎡
	0.03009
	2405.85
	72.39

	4.3
	A12-152换
	夹板、卷材基层 胶合板基层 9mm~ 换:防火阻燃胶合板 9mm
	
	100㎡
	0.03009
	4123.83
	124.09

	4.4
	A12-147
	龙骨基层 铝合金龙骨 中距(mm以内) 单向500
	
	100㎡
	0.03009
	5331.76
	160.43

	5
	011205001003
	墙面装饰板[背景墙造型]宣绒布
	1.9mm石膏板找平，表面敷宣绒布
2.9mm阻燃板
3.150轻钢龙骨结
	m2
	5.841
	242.24
	1414.92

	5.1
	A12-170换
	面层 贴丝绒 墙面、墙裙~ 换:宣绒布UV
	
	100㎡
	0.05841
	12363.00
	722.12

	5.2
	A12-150换
	夹板、卷材基层 石膏板基层~ 换:石膏板 9mm
	
	100㎡
	0.05841
	2405.85
	140.53

	5.3
	A12-152换
	夹板、卷材基层 胶合板基层 9mm~ 换:防火阻燃胶合板 9mm
	
	100㎡
	0.05841
	4123.83
	240.87

	5.4
	A12-147
	龙骨基层 铝合金龙骨 中距(mm以内) 单向500
	
	100㎡
	0.05841
	5331.76
	311.43

	6
	011508001001
	背景墙背发光字
	1.24*24cm，侧厚3cm钛金精工字+1cm厚水晶，内嵌LED灯带，电源辅材
	个
	5
	160.00
	800.00

	6.1
	BCZM0008
	背景墙背发光字0008
	
	个
	5
	160.00
	800.00

	7
	011508001002
	背景墙水晶焗漆字
	1.160cm*7cm,侧厚1.5cm亚克力雕刻，表层焗漆工艺
	套
	1
	720.00
	720.00

	7.1
	BCZM0009
	背景墙水晶焗漆字0009
	
	套
	1
	720.00
	720.00

	8
	011508001003
	背景墙水晶焗漆字
	1.9cm*9cm,侧厚1.5cm亚克力雕刻，表层焗漆工艺
	个
	4
	55.00
	220.00

	本页小计
	3154.92

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第3页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	8.1
	BCZM0010
	背景墙水晶焗漆字0010
	
	个
	4
	55.00
	220.00

	9
	011508001004
	背景墙水晶焗漆字
	1.10cm*10cm,侧厚1.5cm亚克力雕刻，表层焗漆工艺
	个
	3
	55.00
	165.00

	9.1
	BCZM0011
	背景墙水晶焗漆字0011
	
	个
	3
	55.00
	165.00

	10
	011508001005
	发光LOGO
	1.软膜灯箱，侧后6cm软膜发光灯箱
	m2
	0.25
	320.00
	80.00

	10.1
	BCZM0012
	发光LOGO0012
	
	m2
	0.25
	320.00
	80.00

	A3
	
	天棚
	
	
	
	
	14528.34

	11
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格:600*600mm石膏板;
2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨;
	m2
	132.19
	93.17
	12316.14

	11.1
	A13-83
	天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上
	
	100㎡
	1.3219
	3372.08
	4457.55

	11.2
	A13-17
	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面
	
	100㎡
	1.3219
	5944.78
	7858.40

	12
	030413001001
	普通灯具
	1.嵌入式平板灯，尺寸60×60cm LED 36w
	套
	15
	147.48
	2212.20

	12.1
	C4-1853换
	荧光灯具安装 组装型 吸顶式、嵌入式 双管~ 换:嵌入式平板灯600*600
	
	10套
	1.5
	1474.76
	2212.14

	A4
	
	柜类、其他
	
	
	
	
	22266.66

	本页小计
	14773.34

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第4页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	13
	011501004001
	导诊台
	详见导诊台结构施工图 P-10
1.L型圆弧导诊台，尺寸为300cm（长）×60cm（宽）×75cm（高），侧面拐角长约90cm
2.柜体为高密度板，板材厚度不低于15mm，台面不低于25mm，表面烤漆工艺
3.带抽屉，带两条高脚凳
	m2
	3.578
	841.35
	3010.35

	13.1
	BCZM0001
	导诊台0001
	
	个
	
	6000.00
	

	13.2
	A16-117换
	柜类制作安装 导诊台~ 换:E1高密纤维板结构（免漆板）~ 换:E1高密纤维板结构（免漆板）
	
	100㎡
	0.03578
	84135.14
	3010.36

	14
	011501001001
	定制柜
	详见：定制柜结构施工图 P-09
柜面、底板、中间隔板：18mm多层实木板柜体
	m2
	30.556
	569.90
	17413.86

	14.1
	A16-112换
	柜类制作安装 嵌入式木壁柜~ 换:18mm多层实木板
	
	100㎡
	0.30556
	56990.32
	17413.96

	15
	011505001001
	洗手台
	1.尺寸约为200cm×48cm，悬挂式洗手池，石英石台面、双台盆+电镀不锈钢水龙头，长形美容镜
	m2
	0.874
	1254.89
	1096.77

	15.1
	BCZM0003
	洗手台0003
	
	套
	
	2700.00
	

	15.2
	A16-140换
	其他 大理石洗漱台 1㎡以内~ 换:石英石板成品
	
	100㎡
	0.00874
	107730.32
	941.56

	15.3
	C10-1516
	水龙头安装 公称直径(mm) 20
	
	10个
	0.1
	1552.21
	155.22

	16
	010810002001
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格:尺寸13m×0.2m×0.2m，大芯板;
	m
	13
	57.36
	745.68

	16.1
	A14-47
	窗帘盒 大芯板
	
	100m
	0.13
	5735.44
	745.61

	A5
	
	安装部分
	
	
	
	
	19564.38

	本页小计
	22266.66

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第5页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	17
	031001008001
	塑料管
	1.材质:PPR;
2.规格:DN20;
3.连接形式:热熔连接;
4.管道消毒、冲洗，压力试验
	m
	20
	23.91
	478.20

	17.1
	C10-264换
	室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20~ 换:塑料给水管 PPR20~ 换:室内塑料给水管热熔管件 PPR20
	
	10m
	2
	203.44
	406.88

	17.2
	C10-567
	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20
	
	100m
	0.2
	52.16
	10.43

	17.3
	C10-585
	管道压力试验 公称直径(mm以内) 20
	
	100m
	0.2
	304.10
	60.82

	18
	031001008002
	塑料管
	1.材质:PVC;
2.规格:DN50;
3.连接形式:胶粘连接;
	m
	35
	27.92
	977.20

	18.1
	C10-495换
	室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50~ 换:塑料排水管 DN50~ 换:塑料排水管粘接管件 DN50
	
	10m
	3.5
	279.20
	977.20

	19
	030412004002
	配线
	1.3*2.5mm2 BVVB铜芯护套线
	m
	60
	12.42
	745.20

	19.1
	C4-1461换
	管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面（mm2以内） 2.5~ 换:铜芯多股绝缘导线 3*2.5mm2
	
	100m单线
	0.6
	1241.37
	744.82

	20
	030412002001
	线槽
	1.铝合金半圆压地线槽29*8mm
	m
	40
	17.97
	718.80

	20.1
	C4-1388
	金属线槽敷设 宽＋高（mm以内） 50
	
	10m
	4
	179.71
	718.84

	21
	030412001001
	配管
	1.PVC20绝缘套管
	m
	30
	8.46
	253.80

	21.1
	C4-1356换
	半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径（mm以内） 20~ 换:半硬塑料管 DN20~ 换:套接管 DN20
	
	100m
	0.3
	845.40
	253.62

	本页小计
	3173.20

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第6页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	22
	030413014001
	插座
	1.不锈钢暗装5孔地插
	套
	12
	82.29
	987.48

	22.1
	C4-1943换
	单相暗插座15A 5孔~ 换:不锈钢暗装5孔地插
	
	10套
	1.2
	822.88
	987.46

	23
	030413014002
	插座
	1.明装五孔插座
	套
	5
	23.62
	118.10

	23.1
	C4-1928换
	单相明插座 15A 5孔~ 换:明装五孔插座
	
	10套
	0.5
	236.25
	118.13

	24
	031301001001
	凿(压、切割)槽
	1.配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20;
	m
	30
	9.52
	285.60

	24.1
	C4-1618
	配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20
	
	10m
	3
	95.19
	285.57

	25
	030701004001
	新风系统
	1.吊顶嵌入式，适用面积＞130m2，能双重净滤除霾，由内而外净化空气，PM2.5过滤率达95%以上；
2.正负离子高效除菌，抗菌率≥95%，送风量≥250m3/h，除菌除味，低噪设计，风速可多档调节，智能控制，具有多重调控模式，保证室内洁净环境
3.含配套管材、梁柱开孔、出风口配件、钢制吊架、吊装材料及安装调试施工费
	套
	1
	15000.00
	15000.00

	25.1
	BCZM0007
	新风系统0007
	
	套
	1
	15000.00
	15000.00

	本页小计
	16391.18

	合    计
	79827.44

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表

	（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

	工程名称：装饰工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	本页小计
	

	合    计
	


	表E.2.3 材料暂估单价及调整表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量单位
	暂估
	确认
	调整金额
(元)
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	
	

	
	
	
	
	A1
	B1
	C1
	A2
	B2
	C2
	D=C2-C1
	

	1
	新风系统0007
	
	套
	1.00
	15000.00
	15000.00
	
	
	
	
	拟用清单项目：新风系统

	本页小计
	15000.00
	-
	-
	
	
	-

	合    计
	15000.00
	-
	-
	
	
	

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	表E.3.1 措施项目清单计价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	818.70
	

	2
	011601008001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	363.86
	

	3
	011601007001
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	168.62
	

	4
	011601006001
	临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	490.33
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	127.72
	

	6
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
	
	

	本页小计
	1969.23
	

	合    计
	1969.23
	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。


	表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	大型机械
名称、规格、型号
	数量
	进出场
次数
	进出场费用单价（元）
C=C1+C2
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	安拆费
	场外运输费
	
	

	
	
	A
	B
	C1
	C2
	D=A*B*C
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明；
    3 安拆费包括机械安拆费和固定装置安拆费；
    4 安拆费和场外运输费已包含除增值税以外其他所有费用。


	表E.4.1 其他项目清单计价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）
金额（元）
	结算（确定）
金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	7982.74
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	3880.00
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	合    计
	11862.74
	
	
	—


	表E.4.2 暂列金额明细表

	工程名称：装饰工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	暂定金额
（元）
	确定金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	不可预见费
	79827.44
	10
	7982.74
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	7982.74
	
	
	-

	合    计
	-
	-
	7982.74
	
	
	-

	注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，
      并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。


	表E.4.3 专业工程暂估价明细表

	工程名称：装饰工程  标段：
	
	第1页 共1页

	序号
	专业工程名称
	暂估金额（元）
	确认金额（元）
	调整金额±
(元)
	备注

	
	
	含税价格
	含税价格
	
	

	
	
	C1
	C2
	D=C2-C1
	

	1
	原灯具拆除和电路墙面施工等
	1000.00
	
	
	

	2
	进/排水安装
	2880.00
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	本页小计
	3880.00
	
	
	—

	合    计
	3880.00
	
	
	—

	注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。


	表E.5.1  增值税计价表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	
	89779.41
	9
	8080.15

	合    计
	8080.15


	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第1页、共6页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	H00001
	人工费 
	元
	22511.558
	0.95
	21385.98
	人工系数:0.95;

	2
	01030100003
	冷拔低碳钢丝 Φ1.6 
	kg
	0.054
	4.66
	0.25
	

	3
	01210100002
	热轧等边角钢 40×3 
	kg
	21.252
	3.591
	76.32
	

	4
	01290200011
	热轧中钢板 δ8.0mm-15mm 
	kg
	0.064
	0.367
	0.02
	

	5
	02010100002
	橡胶板 1mm-3mm 
	kg
	0.016
	3.60
	0.06
	

	6
	02130300002
	聚四氟乙烯生料带 宽20mm 
	m
	0.50
	0.44
	0.22
	

	7
	02270100005~1
	宣绒布UV 
	m2
	6.542
	80.00
	523.36
	

	8
	03010300024
	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm 
	十个
	31.20
	0.22
	6.86
	

	9
	03010300030
	自攻螺钉 
	个
	4597.086
	0.03
	137.91
	

	10
	03010500005
	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50 
	套
	240.24
	0.16
	38.44
	

	11
	03010500150
	六角螺栓 综合 
	kg
	0.008
	6.08
	0.05
	

	12
	03010500230
	螺栓带帽带垫 综合 
	套
	26.438
	0.53
	14.01
	

	13
	03010500259
	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 
	套
	30.60
	0.34
	10.40
	

	14
	03010700012
	膨胀螺栓 M8×55 
	套
	61.411
	0.27
	16.58
	

	15
	03010700016
	膨胀螺栓 M8×80 
	套
	8.104
	0.39
	3.16
	

	16
	03010700027
	膨胀螺栓 M16 
	套
	52.677
	2.02
	106.41
	

	17
	03030500002
	木拉手 
	个
	40.917
	8.85
	362.12
	

	18
	03030900001
	折页 40mm 
	块
	101.814
	1.75
	178.17
	

	19
	03031300003
	下滑轨 
	m
	1.199
	10.62
	12.73
	

	20
	03031300006
	铝合金轨道 TS-S 
	m
	1.199
	16.00
	19.18
	

	21
	03031900001
	强力磁碰 
	个
	0.962
	1.77
	1.70
	

	22
	03110700008
	铁砂布 
	张
	0.614
	0.97
	0.60
	

	23
	03130100019
	低碳钢焊条 综合 
	kg
	2.264
	6.02
	13.63
	

	24
	03130100021
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2 
	kg
	0.003
	6.02
	0.02
	

	
	本页小计
	元
	
	
	22908.18
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

	
	
	
	
	
	
	
	

	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第2页、共6页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	25
	03130200010
	焊锡丝 综合 
	kg
	0.066
	22.12
	1.46
	

	26
	03130400003
	焊锡膏 50g/瓶 
	kg
	0.012
	42.79
	0.51
	

	27
	03130600008
	合金钢钻头 
	个
	2.295
	4.42
	10.14
	

	28
	03130600011
	合金钢钻头 Φ10 
	个
	0.09
	9.25
	0.83
	

	29
	03130700001
	锯条 综合 
	根
	1.178
	0.58
	0.68
	

	30
	03210100026
	射钉 
	个
	202.251
	0.06
	12.14
	

	31
	03210100027
	射钉 (枪钉) 
	盒
	33.176
	10.53
	349.34
	

	32
	03210100033
	铁钉 
	kg
	8.865
	6.50
	57.62
	

	33
	03210500010
	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm 
	m2
	1.168
	8.43
	9.85
	

	34
	03210700014
	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 
	kg
	0.069
	5.35
	0.37
	

	35
	03210700017
	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 
	kg
	0.075
	5.35
	0.40
	

	36
	03210900009
	加工铁件 
	kg
	9.906
	7.476
	74.06
	

	37
	03210900015
	铁件 综合 
	kg
	52.876
	5.277
	279.03
	

	38
	03211300009
	金属片 Φ150 
	片
	1.80
	0.98
	1.76
	

	39
	04010100001
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 
	kg
	36.999
	0.38
	14.06
	

	40
	04030500001
	中净砂(过筛) 
	m3
	0.081
	180.00
	14.58
	

	41
	04050100006
	碎石 5mm-31.5mm 
	m3
	0.12
	90.00
	10.80
	

	42
	04090700002
	熟石膏粉 
	kg
	2.71
	1.21
	3.28
	

	43
	05030100002
	杉木锯材 
	m3
	0.121
	1830.00
	221.43
	

	44
	05030700001
	模板木材 松木 
	m3
	0.014
	1111.06
	15.55
	

	45
	05050100001~3
	E1高密纤维板结构（免漆板） 
	m2
	30.707
	60.00
	1842.42
	

	46
	05050100011~6
	9mm木纹碳晶板饰面 
	m2
	17.125
	60.00
	1027.50
	

	47
	05050100012
	红榉木夹板 
	m2
	184.852
	28.89
	5340.37
	

	48
	05050200001
	阻燃胶合板 9mm 
	m2
	15.658
	26.00
	407.11
	

	
	本页小计
	元
	
	
	9695.29
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

	
	
	
	
	
	
	
	

	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第3页、共6页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	49
	05050200001~1
	防火阻燃胶合板 9mm 
	m2
	9.292
	26.00
	241.59
	

	50
	05090100002
	细木工板 18mm 
	m2
	5.85
	40.00
	234.00
	

	51
	05090100002~2
	18mm多层实木板 
	m2
	85.747
	40.00
	3429.88
	

	52
	08010000007~1
	石英石板成品 
	m2
	0.948
	600.00
	568.80
	

	53
	09010100001
	石膏板 
	m2
	138.80
	12.00
	1665.60
	

	54
	09010100001~1
	石膏板 9mm
	m2
	9.292
	12.00
	111.50
	

	55
	09130100001~1
	35mm暖白色实木格栅，间距5mm 
	m2
	3.456
	30.00
	103.68
	

	56
	10011300003
	轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600 
	m2
	134.173
	23.00
	3085.98
	

	57
	10030900003
	铝合金龙骨 60mm×30mm×1.5mm 
	m
	21.968
	8.41
	184.75
	

	58
	10170100004
	吊筋 
	kg
	36.352
	5.50
	199.94
	

	59
	12010500001
	榉木封边/直板/倒圆线 25×5 
	m
	267.823
	3.06
	819.54
	

	60
	12010500002
	榉木封边 25×5 
	m
	24.055
	3.06
	73.61
	

	61
	12010700001
	榉木收口线 4×18 
	m
	15.21
	2.21
	33.61
	

	62
	12450100001
	贴缝带 
	m
	2.921
	1.00
	2.92
	

	63
	13050300002
	醇酸防锈漆 红丹 
	kg
	0.111
	14.00
	1.55
	

	64
	13330400001~1
	医用塑胶地板 
	m2
	145.409
	60.00
	8724.54
	

	65
	13351300001
	界面剂 
	kg
	26.967
	1.75
	47.19
	

	66
	14030100001
	汽油 
	kg
	0.318
	8.72
	2.77
	

	67
	14050100005
	油漆溶剂油 
	kg
	0.011
	8.20
	0.09
	

	68
	14311500001
	丙酮 
	kg
	0.441
	6.60
	2.91
	

	69
	14312100003
	漂白粉 
	kg
	0.005
	1.32
	0.01
	

	70
	14390700001
	乙炔气 
	kg
	0.003
	17.15
	0.05
	

	71
	14390900001
	氧气 
	m3
	0.008
	5.87
	0.05
	

	72
	14410000004
	玻璃胶 350g 
	支
	16.127
	10.71
	172.72
	

	
	本页小计
	元
	
	
	19707.28
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

	
	
	
	
	
	
	
	

	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第4页、共6页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	73
	14410000013
	胶粘剂 
	kg
	0.015
	3.98
	0.06
	

	74
	14410000027
	塑料粘结剂 
	kg
	59.486
	14.10
	838.75
	

	75
	14410000031
	粘接剂 
	kg
	0.294
	14.06
	4.13
	

	76
	14410000038
	密封胶 
	支
	9.055
	16.50
	149.41
	

	77
	14410300001
	万能胶 
	kg
	1.285
	16.34
	21.00
	

	78
	14430300015
	塑料粘胶带 20mm×50m 
	卷
	0.948
	2.75
	2.61
	

	79
	17010500011
	焊接钢管 DN20 
	m
	0.028
	6.93
	0.19
	

	80
	17270100004
	橡胶软管 DN20 
	m
	0.013
	3.46
	0.04
	

	81
	18030100001
	透气帽(铅丝球) DN50 
	个
	0.91
	5.16
	4.70
	

	82
	18250700004
	塑料管卡 50 
	个
	17.50
	0.21
	3.68
	

	83
	19030100003
	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 
	个
	0.008
	29.91
	0.24
	

	84
	24110100002
	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa 
	块
	0.004
	44.25
	0.18
	

	85
	24110300005
	压力表弯管 DN15 
	个
	0.004
	8.00
	0.03
	

	86
	28032100002
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 
	m
	10.695
	1.07
	11.44
	

	87
	28032100003
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 
	m
	12.971
	1.33
	17.25
	

	88
	28032200004
	铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-6mm2 
	m
	10.212
	3.84
	39.21
	

	89
	28032700001
	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm2 
	m
	91.62
	0.46
	42.15
	

	90
	29090100002
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 
	个
	4.204
	5.00
	21.02
	

	91
	34110100002
	水 
	t
	0.468
	4.10
	1.92
	

	92
	35130700001
	四轮轴承滑车 
	个
	3.847
	3.79
	14.58
	

	93
	80010200003
	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 
	m3
	0.04
	432.00
	17.28
	

	94
	80070200001
	自流平砂浆 
	kg
	581.636
	1.80
	1046.94
	

	95
	88010500001
	其他材料费 
	元
	1305.694
	1.00
	1305.69
	

	96
	BC000007
	新风系统0007 
	套
	1.00
	15000.00
	15000.00
	拟用清单项目：新风系统

	
	本页小计
	元
	
	
	18542.50
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

	
	
	
	
	
	
	
	

	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第5页、共6页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	97
	BC000008
	背景墙背发光字0008 
	个
	5.00
	160.00
	800.00
	

	98
	BC000009
	背景墙水晶焗漆字0009 
	套
	1.00
	720.00
	720.00
	

	99
	BC000010
	背景墙水晶焗漆字0010 
	个
	4.00
	55.00
	220.00
	

	100
	BC000011
	背景墙水晶焗漆字0011 
	个
	3.00
	55.00
	165.00
	

	101
	BC000012
	发光LOGO0012 
	m2
	0.25
	320.00
	80.00
	

	102
	WJJ030706
	水嘴 
	个
	1.01
	150.00
	151.50
	

	103
	WJJ172567~2
	塑料给水管 PPR20
	m
	20.32
	5.00
	101.60
	

	104
	WJJ172568~1
	塑料排水管 DN50
	m
	35.42
	9.00
	318.78
	

	105
	WJJ172577~1
	半硬塑料管 DN20
	m
	31.80
	3.00
	95.40
	

	106
	WJJ180926~1
	塑料排水管粘接管件 DN50
	个
	24.15
	2.00
	48.30
	

	107
	WJJ180956~1
	室内塑料给水管热熔管件 PPR20
	个
	30.40
	1.00
	30.40
	

	108
	WJJ252102~1
	嵌入式平板灯600*600 
	套
	15.15
	100.00
	1515.00
	

	109
	WJJ264103~1
	不锈钢暗装5孔地插 
	套
	12.24
	70.78
	866.35
	

	110
	WJJ264103~2
	明装五孔插座 
	套
	5.10
	12.00
	61.20
	

	111
	WJJ280301~1
	铜芯多股绝缘导线 3*2.5mm2
	m
	64.80
	10.50
	680.40
	

	112
	WJJ290302
	金属线槽 
	m
	41.20
	8.00
	329.60
	

	113
	WJJ290613~1
	套接管 DN20
	m
	0.285
	3.00
	0.86
	

	114
	J6-12
	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型
	台班
	1.362
	174.37
	237.49
	

	115
	J6-14
	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型
	台班
	0.007
	226.85
	1.59
	

	116
	J6-19
	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型
	台班
	0.37
	32.47
	12.01
	

	117
	J7-12
	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型
	台班
	6.359
	27.29
	173.54
	

	118
	J7-118
	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 500 小型
	台班
	0.265
	52.42
	13.89
	

	119
	J7-124
	电锤 520W 小型
	台班
	1.435
	8.50
	12.20
	

	120
	J8-2
	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型
	台班
	0.001
	37.02
	0.04
	

	
	本页小计
	元
	
	
	6635.15
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

	
	
	
	
	
	
	
	

	表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

	工程名称：装饰工程  标段：
	第6页、共6页

	序号
	编码
	名称(材料、机械规格型号)
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	121
	J8-32
	试压泵 压力(MPa) 30 小型
	台班
	0.005
	23.75
	0.12
	

	122
	J9-2
	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型
	台班
	0.282
	91.08
	25.68
	

	123
	J9-4
	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型
	台班
	0.245
	126.69
	31.04
	

	124
	J9-25
	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型
	台班
	0.266
	40.81
	10.86
	

	125
	J10-4
	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型
	台班
	6.118
	32.67
	199.88
	

	126
	J12-40
	电动打磨机 小型
	台班
	2.327
	35.27
	82.07
	

	127
	JX002
	电焊机（综合） 
	台班
	0.002
	75.63
	0.15
	

	
	本页小计
	元
	
	
	349.80
	

	
	合    计
	元
	
	
	77838.20
	

	注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
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附件三
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湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□
                          公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:

(根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》投标人的基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以上面承诺方式递交。


